(module ADS8866IDGS (layer F.Cu) (tedit 61DA7E33)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ADS8866 (at 0 2.54) (layer F.SilkS))
  (pad 10 smd oval (at 2.225002 -1.000001 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 2.225002 -0.500002 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 2.225002 0 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 2.225002 0.499999 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 2.225002 1.000001 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -2.224999 1.000001 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -2.224999 0.499999 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -2.224999 0 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -2.224999 -0.500002 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at -2.224999 -1.000001 90) (size 0.299999 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
