(module MAX6167AESA (layer F.Cu) (tedit 61DA7E1F)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MAX6167 (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
  (pad 8 smd rect (at 2.72415 -1.905) (size 1.4605 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.72415 -0.635) (size 1.4605 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.72415 0.635) (size 1.4605 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.72415 1.905) (size 1.4605 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.72415 1.905) (size 1.4605 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.72415 0.635) (size 1.4605 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.72415 -0.635) (size 1.4605 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.72415 -1.905) (size 1.4605 0.5334) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
